Внешний вид главного экрана представлен на рисунке 1.
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Рисунок  1. Внешний вид главного экрана.

Для начала работы необходимо включить электроавтоматику (ЭА). Для этого необходимо нажать на кнопку «Пуск ЭА». Кнопка «Стоп ЭА» соответственно выключает электроавтоматику. Смотри рисунок 2. Если электроавтоматика выключена, то все датчики, пускатели и катушки пневмораспределителей обесточены.
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Рисунок 2. Управление электроавтоматикой.

Теперь необходимо сформировать заказ на приготовление нужной смеси. Для этого нажмите на кнопку «Заказ», после чего появиться окно формирования заказа, смотри рисунок 3.
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Рисунок 3. Формирование заказа.

После того как заказ сформирован он появиться в списке «Производственная программа». Выделение желтым цветом означает, что данный заказ принят к выполнению, смотри рисунок 4. После принятия заказа можно скорректировать количество дозируемой воды для получения необходимой подвижности смеси. Корректировка задается на 1 м3 смеси.
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Рисунок 4. Главный экран после формирования заказа.
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Рисунок 5. Производственная программа.
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Рисунок 6. Информация о замесе.
Когда заказ на приготовление смеси сформирован, можно приступать непосредственно к его выполнению. Для этого нужно включить смеситель. После чего нажать на кнопку «Автомат» и процесс приготовления пройдет в автоматическом режиме. Смотри рисунок 7.
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Рисунок 7. Включение смесителя и запуск автоматического режима.

Познакомимся поближе с мнемосхемой бетонного завода изображенной на главном экране.

Начнем с дозаторов и расходных бункеров. Завод СБ-241В имеет четыре дозатора: дозатор цемента, дозатор воды, дозатор инертных материалов, дозатор хим. добавок. Каждый дозатор имеет определенное количество расходных бункеров связаных с ним. На мнемосхеме все дозаторы обозначины по одному принцыпу, поэтому расмотрим подробно только один дозатор, например дозатор цемента. Смотри рисунок 8.

Мнемосхема смесителя подробнее представлена на рисунке 9.

Мнемосхема скипового подъемника представлена на рисунке 10.
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Рисунок 8. Дозатор и расходный бункер цемента.
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Рисунок 9. Смеситель.
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Рисунок 10. Скиповый подъемник.

Основные настройки системы управления представлены на рисунке 11. Нажмите кнопку «Настройки» на главном экране для перехода к экрану настроек.
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Рисунок 11. Экран настроек системы управления.

«Смеситель полуоткрыт» – временная выдержка затвора смесителя в полуоткрытом состоянии. Единицы измерения – секунды.
«Смеситель открыт» – временная выдержка затвора смесителя в открытом состоянии. Единицы измерения – секунды.
«Выгрузка из скипа» – временная выдержка, после отсчета которой, система управления считает скиповый подъемник пустым. Единицы измерения – секунды.
«Ноль дозатора» – вес, при котором система управления считает дозатор пустым. Единицы измерения – килограммы.
«Нулевая скорость изменения веса» – параметр задающий скорость изменения веса которую можно считать нулевой. Подбирается экспериментальным путем. Отвечает за стабилизацию и успокоение весов. Единицы измерения – килограммы/секунду
«Послесыпь» – вес материала, который попадает в дозатор после прекращения дозирования. Обеспечивает первоначальную точность дозирования. Единицы измерения – килограммы.

«Послесыпь 2» – тоже что и «Послесыпь», только для второго механизма дозирования одного расходного бункера. Единицы измерения – килограммы.

«Допустимая погрешность» – допустимая погрешность недосыпания материала. Если доза не удовлетворяет заданной погрешности, то система начинает импульсное дозирование материала, пока не доза не будет удовлетворять заданной погрешности. Единицы измерения – проценты.
«Длительность импульса» – время, на которое включается механизм дозирования, что бы обеспечить заданную точность. Единицы измерения – секунды.

Знакомство с редакторами справочников и рецептур смесей. Эти редакторы находятся в главном меню программы MixMaster, смотри рисунок 12.
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Рисунок 12. Главное меню. Меню «Справочники».

Окно редактирования справочников представлено на рисунке 13. С помощью этого окна формируются базы данных клиентов, автотранспорта. А так же можно сформировать группы рецептов смесей, для удобной сортировки при формировании заказа. Если необходимо, то можно сформировать базу расходных материалов и групп расходных материалов.
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Рисунок 13. Окно редактирования справочников.

Редактор базы рецептов смесей представлен на рисунке 14.
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Рисунок 14. Окно редактирования базы рецептов.

Просмотр отчета о проделанной работе также находиться в главном меню программы MixMaster, смотри рисунок 15.
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Рисунок 15. Главное меню. Меню «Отчеты».
Нажав на кнопку «Производство» откроется окно «Отчет по производству», смотри рисунок 16. После нажатия на кнопку «Просмотр» будет сформирован отчет согласно заданным фильтрам.
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Рисунок 16. Отчет по производству.
Кнопки управления дозированием и выгрузкой хим. добавок.





Кнопки управления дозированием и выгрузкой воды.





Кнопки управления дозированием и выгрузкой цемента.





Кнопки для формирования и отмены заказа.





Кнопки включения и выключения электроавтоматики.





Основные настройки системы управления.





Кнопки управления дозированием и выгрузкой инертных материалов.





Кнопки управления скиповым подъемником.





Кнопки управления смесителем.





Нажмите эту кнопку для включения электроавтоматики.





Если электроавтоматика включена, то этот индикатор горит синим цветом. Иначе – красным.





Нажмите эту кнопку для выключения электроавтоматики.





Нажмите эту кнопку для  окончания формирования заказа.





Состав выбранного рецепта для приготовления одного куба смеси.





Если необходимо, то выберите из списка заказчика и/или автотранспорт.





Введите необходим объем смеси.





Выберите нужный рецепт смеси.





Корректировка воды.





После чего нажмите эту кнопку для сброса состояний дозаторов.





Для отмены заказа нажмите правой кнопкой мыши на строчку с заказом и в появившемся контекстном меню выберите «Удалить».





Заказ на приготовление бетона М100 2м3 автоматически разбился на три замеса по 0,67м3.





Вес материала на один замес.





Нажмите на эту кнопку для пуска смесителя. Перед пуском звучит предупреждающий звуковой сигнал. Эта кнопка зеленая – если смеситель включен. Серая – выключен.





Нажмите на эту кнопку для пуска автоматического режима. Эта кнопка зеленая – если автоматический режим включен. Серая – выключен.





Индикаторы от указателей уровня.





Аэрация конуса силоса.





Вибратор конуса силоса.





Кнопки выбора материала в расходном бункере.





Название материала находящегося в расходном бункере цемента.





Расходный бункер цемента.





Кнопка. Дозирование материала из расходного бункера.





Название материала и вес зафиксированный системой управления.





Кнопка. Выпуск материала из дозатора цемента.





Вибратор дозатора цемента.





Дозатор цемента.





Индикатор спокойствия показаний веса.





Показания весоизмеряющего прибора WT1203.





Счетчик времени перемешивания смеси.





Индикатор. Смеситель содержит все материалы для приготовления одного замеса.





Название и вес материалов находящихся в смесителе.





Кнопка. Включить смеситель.





Счетчик времени в полуоткрытом состоянии.





Счетчик времени в открытом состоянии.





Кнопка. Закрыть смеситель. И индикатор: красный – смеситель закрыт, серый – другое положение затвора.





Кнопка. Открыть смеситель. И индикатор: зеленый – смеситель открыт, серый – другое положение затвора.





Индикатор: желтый – смеситель полуоткрыт, серый – другое положение затвора.





Счетчик времени выгрузки материала из скипового подъемника.





Название и вес материалов находящихся в скиповом подъемнике.





Индикация. Горит красным, если скип вверху и сработал аварийный выключатель.





Индикация. Горит красным, если скип внизу и сработал аварийный выключатель.





Кнопка. Опустить скиповый подъемник.





Кнопка. Поднять скиповый подъемник.





Кнопка возврата к главному экрану.





Послесыпь 2.





Нулевая скорость изменения веса.





Послесыпь.





Нули дозаторов.





Примечание! Время смешивания в секундах.





Шаг 5. Нажать эту кнопку для сохранения.





Шаг 4. Формируется состав рецепта.





Шаг 3. Выделить созданный рецепт.





Шаг 2. Нажать эту кнопку для сохранения.





Шаг 1. Вводятся основные данные рецепта.





Счетчик материала.





Допустимая погрешность.





Длительность импульса.





Кнопка обнуления весов.








